0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

R_{OKE}( )

Frequenza

(cm^{-1})

Tetracloruro di carbonio (CCl_4)

0 50 100 150

0.00

0.05

0.10

0.15