0 50 100 150 200 250 0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

R_{OKE}(

) senza componente

2

Densit� spettrale R_{OKE} (a.u.)

Frequenza

(cm^{-1})

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

1E-4

1E-3

0.01

0.1

ps ps

Segnale OKE Fit decadimento esponenziale

Intensit� (a.u.)

Ritardo

(fs)